**PRZEDMIAR**

**Przebudowa lamp i słupów oświetleniowych wraz z wymianą linii kablowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenie | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 90801-02 | Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV360 | mm | 360,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360,000 |
| 2 | KNR 91001-01 | Wymiana słupów oświetleniowych o masie do 100 kg8 | szt.szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 3 | KNR 91002-01 | Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie8 | szt.szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 4 | KNR 91005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku8 | kpl.kpl. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 5 | KNR 513001-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia1 | pomiarpomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |