**Wzór Formularza Ofertowego** Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania Ofert

..................................................

*(pieczęć firmowa)*

Pełna nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................

Forma organizacyjno prawna ..........................................................................................................

NIP ...............................................................; REGON ...............................................................

e-mail .......................................................... nr telefonu ..........................................................

**Gmina Łomianki**

**ul. Warszawska 115**

**05 – 092 Łomianki**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie remontu sali gimnastycznej wraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania pt. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zad. 2023/08”.

oferuję realizację zamówienia za cenę:

netto:……………………………………….zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

podatek VAT ........% tj.: …………………zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

**Cena oferty brutto:…………………………zł**

**słownie:………………………………………………………………………………………. zł**

W tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SZCEGÓŁOWA WYCENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |
|  |  |  |
| Lp | Kod indywidualny | Cena jednostkowa brutto |
| 1) | Projekty powinny uwzględniać w szczególności:**Etap I**- wymianę okładzin ściennych i podłogowych wraz z izolacjami,- wykończenie podłóg, ścian, sufitów,- wymianę ścianek hpl wydzielających WC wraz z drzwiami,- zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,- wymianę drzwi, - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych),
2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,

- wymianę instalacji c.o.: 1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym,
2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,

- wymianę instalacji wod-kan:1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),

 - rozmieszczenie elementów wyposażenia,- wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach.**Etap II**- wymianę okładzin ściennych i podłogowych,- wykończenie podłóg, ścian, sufitów,- wymianę ścianek hpl wydzielających WC wraz z drzwiami,- zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,- wymianę drzwi, - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych),
2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,

- wymianę instalacji c.o.: 1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym,
2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,

- wymianę instalacji wod-kan:1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),

- rozmieszczenie elementów wyposażenia,- projekt systemu wentylacji,- wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach,- remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi.**Etap III**- wymianę okładzin ściennych i podłogowych,- wykończenie podłóg, ścian, sufitów,- zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,- wymianę drzwi, - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice

elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych)1. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,

- wymianę instalacji c.o. 1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym,
2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,

- wymianę instalacji wod-kan:1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),

- rozmieszczenie elementów wyposażenia,- wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach.**Etap IV**- wykończenie podłóg, ścian, sufitów,- wymianę drzwi, - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych),
2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,

- wymianę instalacji c.o.:1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym,
2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,

- wymianę podłogi na nawierzchnię wielofunkcyjną multisportową,- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,- wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach, szyby bezpieczne.**Etap V**- remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi, - wymianę podłogi na nawierzchnię wielofunkcyjną multisportową,- wymianę okien i luksfer na przeszklenia o energooszczędnych parametrach, szyby bezpieczne,- wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami:1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych),
2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,

- wymianę instalacji odgromowej,- wymianę rynien i rur spustowych,- uszczelnienie kominów,- elewacja:1. naprawa uszkodzeń/spękań elewacji, wymiana obróbek blacharskich i rynien, pomalowanie elewacji w zaprojektowanej kolorystyce,

- wymianę instalacji c.o.: 1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym,
2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,

- modernizacja/dostosowanie systemu wentylacji, instalacja systemu klimatyzacji,- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. |  |
| 2) | Dodatkowo należy wykonać:inwentaryzację stanu obecnego:1. Inwentaryzacja powinna być rozumiana następująco, projektant zapoznaje się z dokumentacją archiwalną dostępną na nieruchomości, następnie ma obowiązek zaktualizować dokumentację archiwalną do stanu zgodnego z istniejącym,

- koncepcje układu pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych,- projekty wielobranżowe wraz z przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień z rzeczoznawcami,- zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością,- zweryfikować kwestie instalacji ppoż. / oświetlenia awaryjnego / oświetlenia ewakuacyjnego i ich ew. modernizację wg. potrzeb,- uzyskać prawomocną zgodę (zgłoszenie bądź pozwolenie) na realizację od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację robót,- kosztorys inwestorski z poszczególnych branż z podziałem na etapy,- przedmiar robót z podziałem na etapy,- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach- dokumentacja projektowana w 3 kompletach papierowych + 1 komplet w wersji elektronicznej (word, pdf, dwg, ath) na nośniku danych |  |
|  | **Łącznie cena brutto** |  |
|  | VAT |  |

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……………………dni poczynając od dnia zawarcia umowy.

1. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam następujących gwarancji

(jeśli dotyczy):………………………………………………………………………………………

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym

w zapytaniu ofertowym.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.
3. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie: ………… ……………………………………..., e-mail ……………………………………………………
4. Uważam się związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
6. Szczegółowa wycena zamówienia podstawowego
7. ……………………………………………………………………………………………………

....................................., dnia ................... ………………………………………………..

*(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*