**Wzór Formularza Ofertowego** Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania Ofert

..................................................

*(pieczęć firmowa)*

Pełna nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................

Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................

Forma organizacyjno prawna ..........................................................................................................

NIP ...............................................................; REGON ...............................................................

e-mail .......................................................... nr telefonu ..........................................................

**Gmina Łomianki**

**ul. Warszawska 115**

**05 – 092 Łomianki**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie remontu sali gimnastycznej wraz dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w szkole podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania pt. „Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zad. 2023/08”.

oferuję realizację zamówienia za cenę:

netto:……………………………………….zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

podatek VAT ........% tj.: …………………zł

słownie:………………………………………………………………………………………. zł

**Cena oferty brutto:…………………………zł**

**słownie:………………………………………………………………………………………. zł**

W tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SZCEGÓŁOWA WYCENA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |
|  |  |  |
| Lp | Kod indywidualny | Cena jednostkowa brutto |
| 1) | Projekty powinny uwzględniać w szczególności:  **Etap I**  - wymianę okładzin ściennych i podłogowych wraz z izolacjami,  - wykończenie podłóg, ścian, sufitów,  - wymianę ścianek hpl wydzielających WC wraz z drzwiami,  - zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,  - wymianę drzwi,  - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:   1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych), 2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,   - wymianę instalacji c.o.:   1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz  z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym, 2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,   - wymianę instalacji wod-kan:   1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),   - rozmieszczenie elementów wyposażenia,  - wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach.  **Etap II**  - wymianę okładzin ściennych i podłogowych,  - wykończenie podłóg, ścian, sufitów,  - wymianę ścianek hpl wydzielających WC wraz z drzwiami,  - zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,  - wymianę drzwi,  - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:   1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych), 2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,   - wymianę instalacji c.o.:   1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz  z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym, 2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,   - wymianę instalacji wod-kan:   1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),   - rozmieszczenie elementów wyposażenia,  - projekt systemu wentylacji,  - wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach,  - remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi.  **Etap III**  - wymianę okładzin ściennych i podłogowych,  - wykończenie podłóg, ścian, sufitów,  - zabudowa pionu kanalizacji sanit. Płytami G-K,  - wymianę drzwi,  - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:   1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice   elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do  punktów końcowych)   1. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,   - wymianę instalacji c.o.   1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz  z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym, 2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,   - wymianę instalacji wod-kan:   1. instalacja wodna ZW/CW - od rozdzielacza do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym i elementami końcowymi (biały montaż, krany, natryski, grzejniki itp.),   - rozmieszczenie elementów wyposażenia,  - wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach.  **Etap IV**  - wykończenie podłóg, ścian, sufitów,  - wymianę drzwi,  - wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami:   1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych), 2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,   - wymianę instalacji c.o.:   1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym, 2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,   - wymianę podłogi na nawierzchnię wielofunkcyjną multisportową,  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  - wymianę okien na przeszklenia o energooszczędnych parametrach, szyby bezpieczne.  **Etap V**  - remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi,  - wymianę podłogi na nawierzchnię wielofunkcyjną multisportową,  - wymianę okien i luksfer na przeszklenia o energooszczędnych parametrach, szyby bezpieczne,  - wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami:   1. od głównej rozdzielni elektrycznej do remontowanego obszaru (WLZ + rozdzielnice elektryczne w remontowanym obszarze i rozprowadzenie obwodów elektrycznych do punktów końcowych), 2. dobranie odpowiednią ilość lx do pomieszczenia, oświetlenie energooszczędne LED,   - wymianę instalacji odgromowej,  - wymianę rynien i rur spustowych,  - uszczelnienie kominów,  - elewacja:   1. naprawa uszkodzeń/spękań elewacji, wymiana obróbek blacharskich i rynien, pomalowanie elewacji w zaprojektowanej kolorystyce,   - wymianę instalacji c.o.:   1. od rozdzielacza z kotłowni do obszaru remontowanego, wraz  z rozprowadzeniem instalacji na obszarze remontowanym, 2. dobranie i wyliczenie wielkości grzejników do kubatury pomieszczeń,   - modernizacja/dostosowanie systemu wentylacji, instalacja systemu klimatyzacji,  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. |  |
| 2) | Dodatkowo należy wykonać:  inwentaryzację stanu obecnego:   1. Inwentaryzacja powinna być rozumiana następująco, projektant zapoznaje się z dokumentacją archiwalną dostępną na nieruchomości, następnie ma obowiązek zaktualizować dokumentację archiwalną do stanu zgodnego z istniejącym,   - koncepcje układu pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych,  - projekty wielobranżowe wraz z przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień z rzeczoznawcami,  - zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością,  - zweryfikować kwestie instalacji ppoż. / oświetlenia awaryjnego / oświetlenia ewakuacyjnego i ich ew. modernizację wg. potrzeb,  - uzyskać prawomocną zgodę (zgłoszenie bądź pozwolenie) na realizację od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację robót,  - kosztorys inwestorski z poszczególnych branż z podziałem na etapy,  - przedmiar robót z podziałem na etapy,  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  w poszczególnych branżach  - dokumentacja projektowana w 3 kompletach papierowych + 1 komplet w wersji elektronicznej (word, pdf, dwg, ath) na nośniku danych |  |
|  | **Łącznie cena brutto** |  |
|  | VAT |  |

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……………………dni poczynając od dnia zawarcia umowy.

1. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam następujących gwarancji

(jeśli dotyczy):………………………………………………………………………………………

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym

w zapytaniu ofertowym.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.
3. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie: ………… ……………………………………..., e-mail ……………………………………………………
4. Uważam się związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
6. Szczegółowa wycena zamówienia podstawowego
7. ……………………………………………………………………………………………………

....................................., dnia ................... ………………………………………………..

*(podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*